CONEXIÓN DE EQUIPOS BOSCH [image: ]
CAMPANA PARED
REQUISITOS PARA CONEXIÓN (Lo que debe tener el cliente)4
1
2
3

1. Toma de corriente tipo schuko exclusivo para el equipo colgante o puesto en el cielo falso. También se puede dejar los cables principales para empalme directo.
2. Tubo de PVC de 4 a 6 Pulgadas. (Medida de largo: Distancia de la campana al ducto de salida). Con conexión a tierra (En caso de no tener Punto tierra cliente asumirá la responsabilidad de futuros daños por fluctuación de corriente, Bosch se exime de la garantía).
3. 1 Reducción de 6 a 4 pulgadas Milimetrada. 
4. 1 Codo PVC de 4 o 6 Pulgadas (Para la unión del tubo y el ducto de salida).
5. Ducto de Salida de 4 o 6 Pulgadas ya pre-instalado (Orificio de salida en la pared). 
COBERTURA DEL SERVICIO DE CONEXIÓN POR PARTE DE BOSCH:
· Conexión de requisitos inicialmente nombrados.
· Explicación de manejo y uso del equipo. 
· Prueba rápida de funcionamiento.
· Recomendaciones para el óptimo uso y mantenimiento del equipo. 
· Servicio tiene cobertura en Zona urbana de cada ciudad (Fuera de zona técnico cobrará un viático por transporte).
¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO?
· Para programar el servicio de Conexión de su equipo Bosch, comuníquese con las líneas de Servicio al Cliente Bosch, una vez confirme tener todo lo necesario y realice el pago del servicio, se programará el servicio para su atención en un rango de 24 a 48 horas.
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[image: ]Una vez cuentes con los requisitos... contáctanos: 0976-351105 o 0971-170710
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